TROŠKOVNIK

Dobava, doprema i isporuka dva (2) traktora za održavanje nogometnih travnjaka s prirodnom i umjetnom travom. Traktor se koristiti za vuču raznih priključaka za održavanje prirodnih travnjaka (sijačica, gnojilica, špricaljka za pesticide i dr.), kao i travnjaka s umjetnom travom (četka za umjetnu travu i dr.) – priključci nisu predmet nabave.

Ponuđeni traktor treba biti nov i neupotrebljavan.

U jediničnoj cijeni uključena i edukacija korisnika.

Za ponuđeni traktor potrebno je osigurati servis te rezervne dijelove.

Slijedi tablica s minimalnim kriterijima koje treba zadovoljiti ponuđeni traktor. Tablicu treba obavezno ili ispuniti traženim podacima ili gdje se to traži zakružiti DA / NE da li zadovoljava određene uvjete, odnosno da li posjeduje traženu opremu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODEL | MINIMALNI KRITERIJI | KARAKTERISTIKE PONUĐENOG TRAKTORA |
| MODEL |  |  |
| PROIZVOĐAČ |  |  |
| KABINA  | DA | DA - NE |
| GRIJANJE I VENTILACIJA KABINE | DA | DA - NE |
| MOTOR | MIN 3 CILINDRA | \_\_\_\_\_ CILINDRA |
| SNAGA | MIN 20 ks | \_\_\_\_\_ ks |
| ZAPREMINA | MIN 1.200 cm³ | \_\_\_\_\_ cm³ |
| POGON | OBAVEZNO NA SVA 4 KOTAČA | DA - NE |
| KOČENJE | HIDRAULIČNO S MEHANIČKIM DJELOVANJEM | DA - NE |
| STRAŽNJE PTO VRATILO (KARDAN) | MIN 540 o/min | \_\_\_\_\_ o/min |
| BLOKADA DIFERENCIJALA | MEHANIČKA STRAŽNJA | DA - NE |
| TEŽINA | MAX 1.600 kg | \_\_\_\_\_ kg |
| SILA PODIZANJA | MIN 550 kg | \_\_\_\_\_ kg |
| TIP GUME - OBAVEZNO ZA PRIRODNU/ UMJETNU TRAVU | PREDNJE GUME |  |
| STRAŽNJE GUME |  |
| STANDARDNA OPREMA | STRAŽNJE IZLAZNO VRATILO | DA - NE |
|  | PODESIV HIDRAULIČNI SERVO VOLAN | DA - NE |
|  | LIJEVI I DESNI RETROVIZOR | DA - NE |
|  | OSVJETLJENA KONTROLNA PLOČA | DA - NE |
|  | SIRENA | DA - NE |
|  | PREDNJE SVJETLO | DA - NE |
|  | SIGNALNO SVJETLO | DA - NE |
|  | POKLOPAC IZLAZNOG VRATILA | DA - NE |
|  | 7-POLNA UTIČNICA | DA - NE |
|  | KUKA ZA VUČU | DA - NE |
|  | KUTIJA ZA ALAT | DA - NE |
| SPREMNIK | MIN 20 l | \_\_\_\_\_ l |
| TROTOČKOVNO KOPČANJE | DA | DA - NE |
| TEMPOMAT | DA | DA - NE |
| SERVIS I REZERVNI DIJELOVI OSIGURANI PREKO (UPISATI TVRTKU I SJEDIŠTE) |  |  |

U privitku obavezno dostaviti fotografije traktora.

Dostava – Fco Rijeka.

Sve komplet obračunato.

KOM 2 a' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € UKUPNO \_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

 PDV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SVEUKUPNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

U ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_ 2024.

PONUDITELJ: POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

 M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_